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Konu		: Yıkım Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler


1. Başvuru Dilekçesi
2. Taşınmaza ait tapu kaydı (şerh, ipotek vb. gösteren) 
(Yapı Sahibi şirket ise şirkete ait evraklar)
3. Malik Listesi (Başvuru dilekçesinde imzaları ya da muvafakatnameleri)
4. Yapının varsa yapı ruhsatı ya da yapı kullanma izin belgesi
5. Yıkılacak yapının numarataj belgesi (Yapının tahliye edildiğine dair)
6. Müteahhit ile malikler arasında yapılan noter onaylı sözleşme
7. Fenni mesul ile malikler arasında yapılan sözleşme
8. Elektrik, su, doğalgaz, afjet aboneliklerinin iptal edildiğine dair ilgili kurumlardan alınacak olan belgeler
9. Müteahhit tarafından müellif ve şantiye şefi ile yapılan sözleşme (Yıkım Müteahhidi aranmayan yapılarda mal sahibi ile)
10. Müellif- Fenni Mesul- Müteahhit- şantiye şefi taahhütnameleri
(Bina Yüksekliği 21.50 M.’ yi geçmeyen ve altındaki yapılar için Fenni mesul gerekli değil, ancak 2 kat bodrum patlamalı yıkımlarda gerekli)
11. Yıkım planı
-Müellif tarafından hazırlanacak.
-Müellif şartlarını taşımak şartıyla müteahhit de hazırlayabilir.
-İçeriği yönetmelik kapsamında hazırlanacak.
-Bodrum kat dışında en çok 1 katlı bina yüksekliği 6.00 m. yi geçmeyen, yapı inşaat alanı 250 m²’ yi geçmeyen müstakil- ayrık nizam yapıların yıkımı ve bir binada toplam alanı 250 m²’yi ve inşaat alanının % 10’unu aşmayan kısmi yıkımlarda yıkım planı düzenlenmez. (Bu yıkım işlerinde yıkım müteahhidi aranmaz.(29.12.2022 tarih ve 32058 sayılı Resmi Gazete)(13.10.2021 Tarih ve 31627 Resmi Gazete)
12. Yıkım planı düzenlenmeyen yapıların malzeme hafriyat metraj bilgisini m3-ton olarak gösteren rapor hazırlanmalı.
13. Teknik Rapor (Bitişik nizam ve tabii zemin altında bodrumu bulunan yapılarda yıkım planına ek olarak müellif tarafından hazırlanır.)
14. Yıkılacak binanın mimari/statik projeleri ya da rölevesi
15. Atık Yönetim Planı (Çevre Yönetimi hizmeti Yeterlilik Belgesine haiz çevre görevlisi veya çevre mühendisi tarafından hazırlanır, yıkım planına eklenir.)
16. Yıkım Müteahhitlik Belgesi ve Yıkım Müteahhidi Evrakları
Y3; Bina yüksekliği 13.50 m, yapı yüksekliği 17.50 m yi geçmeyen.
Y2; Bina yüksekliği 51.50 m yi geçmeyen.
Y1; Patlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan her türlü binanın yıkımını üstlenebilirler.
17. Bina Yapı Denetimli İse Fesih Seviye Tespit Tutanağı
18. Sit alanı içerisinde ise kurul kararı
